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DOSSIER D’APPEL D’OFFRE : GIZ – Bureau

Recrutement d’un prestataire pour la confection des cuves disposant d’une Pompe de distribution intégrée, d’un Compteur digital (comptage précis des volumes distribués) et d’un Pistolet automatique de distribution avec arrêt automatique dans les bureaux de Niamey ainsi que les bureaux régionaux de Tahoua, Agadez, Zinder et Maradi de la GIZ.
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I. Contexte et Justification :
La continuité des activités de la GIZ au Niger dépend notamment de la disponibilité de l’électricité dans ses bureaux. Les sites de Niamey et les bureaux régionaux d’Agadez, de Tahoua, de Zinder et de Maradi disposent de groupes électrogènes destinés à assurer une alimentation électrique de secours en cas d’interruption du réseau.
Toutefois, le fonctionnement de ces équipements repose sur un approvisionnement régulier en gasoil. Or, le Niger connaît périodiquement des pénuries de ce combustible, qui peuvent rendre son approvisionnement difficile. Lorsque les réserves disponibles sont insuffisantes, les groupes électrogènes ne peuvent pas être utilisés dans les conditions nécessaires, ce qui risque de perturber le fonctionnement des bureaux et la mise en œuvre des activités.
Pour réduire la vulnérabilité des sites à ces ruptures d’approvisionnement, la constitution d’un stock de sécurité de gasoil apparaît nécessaire. La construction de cuves de stockage adaptées permettrait de disposer de réserves mobilisables en période de pénurie et de renforcer ainsi la capacité des bureaux à maintenir leur alimentation électrique de secours.
L’activité concerne neuf (09) sites : cinq (05) à Niamey et quatre (04) dans les régions de l’intérieur du pays, à Agadez, Tahoua, Zinder et Maradi. La réalisation de cuves sur ces sites vise à améliorer la résilience opérationnelle des bureaux, à soutenir la continuité de leurs activités et à contribuer à la sécurité de leurs installations.
La conception et la réalisation des ouvrages devront tenir compte des caractéristiques propres à chaque site ainsi que des exigences applicables en matière de stockage de carburant, de sécurité et de protection de l’environnement. 
II. Objet générale

Mettre en place un dispositif de stockage préventif de carburant destiné à garantir la continuité des activités administratives (fonctionnement des groupes électrogènes en regroupement) en cas de rupture d’approvisionnement ou de pénurie temporaire.


2.1 Objectif principale
Renforcer la disponibilité du carburant destiné aux groupes électrogènes et les véhicules par la construction de cuves de stockage sécurisées dans les bureaux de Niamey et des régions de Tahoua, Agadez, Zinder et Maradi.

2.2 Objectifs spécifiques :
· Construire une cuve de stockage de gasoil conforme aux normes de sécurité dans chacun des bureaux concernés ; 
· Réduire les risques d'interruption des activités liés aux ruptures d'approvisionnement en gasoil.
· Disposer d’un stock de sécurité.
· Assurer la disponibilité du carburant pour les besoins essentiels.
· Mettre en place un système de suivi des entrées, sorties et rotations de stock.
III. Résultats attendus
À l'issue du projet :
· Des cuves de stockage sont installées et opérationnelles dans les bureaux de Niamey, Tahoua, Agadez, Zinder et Maradi. 
· Les installations respectent les normes de sécurité en vigueur. 
· Les bureaux disposent d'un stock stratégique de gasoil pour alimenter les groupes électrogènes en période de pénurie. 
· La continuité des opérations est assurée même en cas de difficultés d'approvisionnement.
· La mise en service, tests d’étanchéité, formation de base à l’utilisation et à la sécurité, fourniture des manuels.


IV. Spécifications techniques :

	N°
	Caractéristique
	Spécification requise

	1
	Type de cuve
	Aérienne, posée au sol (non mobile)

	2
	Capacité nominale
	1000 litres

	3
	Matériau de la cuve
	Acier, double paroi ou paroi renforcée anticorrosion, résistant aux hydrocarbures

	4
	Structure de support
	Châssis / socle métallique fixe, résistant à la corrosion

	5
	Compatibilité carburant
	Gasoil, 

	6
	Résistance
	Structure anticorrosion, résistante aux intempéries et conditions climatiques du site

	7
	Normes de sécurité
	Conforme aux normes en vigueur pour le stockage de produits pétroliers

	8
	Conformité
	Normes de stockage d’hydrocarbures applicables localement ; dispositifs anti-fuite et anti-corrosion.


V. Équipements inclus (obligatoires)
1. Pompe de distribution intégrée
2. Compteur digital (comptage précis des volumes distribués)
3. Pistolet automatique de distribution avec arrêt automatique
4. Tuyau renforcé de distribution
5. Jauge de niveau visuelle intégrée
6. Identification et signalisation de sécurité
7. Documents : schéma, manuel d’utilisation/maintenance en langue française, certificats matière, conformité, tests pression/étanchéité.
VI. Système de monitoring à distance (Smart Fuel Monitoring)
La cuve doit être équipée d'un système de télésurveillance permettant :
· Le suivi du niveau exact du carburant en temps réel,
· Des alertes automatiques de vol et de fuite,
· Des alertes de niveau bas,
· La consultation de l'historique des consommations,
· La génération de rapports automatiques,
· Un accès 24h/24 et 7j/7 via application mobile et interface web (ordinateur);
· Une communication par GSM (technologie fuel sensor).

VII. Documentation et garantie exigées du soumissionnaire

· Fiche technique détaillée de la cuve proposée ;
· Certificat de conformité aux normes de sécurité applicables ;
· Description technique du système de monitoring (application/plateforme) ;
· Durée de garantie : au moins un (1) an pour les cuves, les équipements et le système de monitoring ;
· Service après-vente et maintenance : le prestataire devra préciser les modalités de service après-vente et de maintenance, pour une période minimale d’un (1) an ;
· Avoir une attestation de conformité auprès du ministère du pétrole par cuve avant installation ; 
· Délai de livraison et d’installation : les cuves et les équipements devront être livrés et installés dans un délai maximal d’un (1) mois.

VIII. Sites concernés

	Localisation
	Nombre de sites
	Capacité par site

	Niamey
	5
	5 000 litres

	Agadez
	1
	1 000 litres

	Tahoua
	1
	1 000 litres

	Zinder
	1
	1 000 litres

	Maradi
	1
	1 000 litres

	Total
	9 sites
	9 000 litres 




IX. Soumissionnaires éligibles
La prestation sera ouverte à tous les entrepreneurs ayant une reconnaissance juridique (registre de commerce) et légalement immatriculé par les services d’impôt.
Les conditions de soumissions sont les suivantes: 
· RCCM, NIF et Compte bancaire disponibles ;
· Attestation de Régularité fiscale de moins de 3 mois disponible
· Expérience dans la confection des cuves disposant d’une Pompe de distribution intégrée, d’un Compteur digital (comptage précis des volumes distribués) et d’un Pistolet automatique de distribution avec arrêt automatique ;
·  Expérience dans les systèmes de fuel management et fuel monitoring
· Capable de faire une présentation technique d’un modelé conformément à la demande ;
· Equipes, équipement et logistique minimum de travail disponibles
· Soumettre une lettre d’engagement à respecter les normes et exigences de la demande ;
· Fournir les références de travaux similaires attestant de la compétence du prestataire dont les justifications et indications précises fournies seraient un atout ;
· Conformité technique de la cuve aux spécifications et compréhension de la demande ;
· Attestation de bonne fin.

Pour répondre à l’appel d’offre, le prestataire doit soumettre une offre administrative, une offre technique et une offre financière établies en langue française selon les conditions édictées par l’appel d’offre.
Tous les éléments constitutifs des offres seront contenus dans une seule enveloppe neutre portant exclusivement la mention : Recrutement d’un prestataire pour la confection des cuves disposant d’une Pompe de distribution intégrée, d’un Compteur digital (comptage précis des volumes distribués) et d’un Pistolet automatique de distribution avec arrêt automatique dans les bureaux de Niamey ainsi que les bureaux régionaux de Tahoua, Agadez, Zinder et Maradi de la GIZ. 

L’offre technique doit répondre aux conditions de soumissions sus mentionnées à l’enchainement exact des chapitres dans le respect de l’ordre défini par le schéma d’évaluation annexé aux présents TDR. Toute offre ne répondant pas à ce critère sera rejetée pour vice de forme et non-respect des indications pour la soumission. Les Conditions édictées dans les présents TDR font foi en ce qui concerne les offres techniques.

Les fournisseurs ne remplissant pas ces conditions sont priés de s’abstenir.

Tous les participants au présent appel d’offres doivent, traiter les détails de ces documents dans la plus stricte confidentialité.
Les soumissionnaires ne devront pas être sous le coup d'une déclaration d'inadmissibilité pour corruption ou manœuvres frauduleuses publié par l’Union Européenne et la GIZ.
9.1 Offre par Soumissionnaire
L’offre se présente en un (01) lot.
Le soumissionnaire supportera tous les frais liés à la préparation et à la remise de son offre et la GIZ ne sera en aucun cas responsable de ces frais, ni tenue de les payer, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.
9.2 Langue de l’Offre
Tous les documents concernant l'offre seront rédigés en langue française.
9.3 Durée de la prestation
La durée maximale de la prestation est fixée à un (1) mois à compter de la date de signature de la Commande
9.4 Documents constitutifs de l’Offre
L'Offre présentée par le soumissionnaire comprendra une offre Administrative, une offre technique et une offre financière
A.  Composition de l’offre Administrative : (critères d’éligibilités) 

L’offre administrative se compose de documents ci-après : 
- Le relevé d’identité bancaire (RIB) signé et acheté par la Banque
- La copie légalisée du numéro d’identification Fiscal (NIF) 
- La copie légalisée du registre du commerce et du crédit Mobilier (RCCM) 
- La copie légalisée de l’attestation de Régularisation Fiscale (ARF) de moins de 3 mois disponible ; 
- Liste de l’Equipes, liste des équipement et logistique minimum de travail disponibles

NB : les documents constituants l’offre administrative ont tous un caractère éliminatoire. Le manque d’une seule pièce rend l’offre inéligible.





B. Composition de l’offre technique :
L’offre technique se compose de documents ci-après :
	N°
	Critère
	Éléments évalués

	1
	Conformité technique de la cuve aux spécifications et compréhension de la demande 
	Capacité, matériau, anticorrosion

	2
	Qualité d'équipements proposé
	Pompe, compteur, pistolet, tuyau, jauge

	3
	Qualité du système de monitoring 
	Temps réel, alertes, rapports, GSM

	4
	Normes
	Certificats et essais

	5
	Confection et Installation
	Méthodologie

	6
	Garantie 
	Durée/couverture

	7
	Service après-vente (SAV)
	Maintenance

	8
	Délais
	Livraison/installation

	9
	Attestation de bonne fin
	Prestation similaire

	10
	Références de travaux similaires 
	Fournir les références de travaux similaires attestant de la compétence du prestataire dans la confection des cuves disposant d’une Pompe de distribution intégrée, d’un Compteur digital (comptage précis des volumes distribués) et d’un Pistolet automatique de distribution avec arrêt automatique


	11
	Attestation de bonne fin
	Le prestataire devra fournir une attestation de bonne fin pour les travaux similaire



C. Composition de l’offre financière :

L’offre financière contient le devis quantitatif chiffré, avec les différents totaux ; il doit être vérifié arithmétiquement et le total général doit être conforme au montant indiqué dans l’offre. 
Toute offre n’ayant pas satisfait aux conditions ci-dessus énumérées sera déclarée non-conforme et rejetée. Merci d’utiliser le canevas ci-dessous !
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Monnaie de l’Offre
Les prix unitaires et totaux seront libellés par le soumissionnaire en franc CFA.
· Validité des Offres
Les offres resteront valides pendant une période de 90 jours calendaire.
· Mode de présentation de l’Offre
L’offre technique doit être séparée de l’offre financière et les deux enveloppes séparées doivent être insérées dans une enveloppe extérieure comme suit : 

- Enveloppe 1 : Offre Technique constituée de : (Dossier Administratif et Dossier Technique séparés) - N°7000025970 « Recrutement d’un prestataire pour la confection des cuves disposant d’une Pompe de distribution intégrée, d’un Compteur digital (comptage précis des volumes distribués) et d’un Pistolet automatique de distribution avec arrêt automatique dans les bureaux de Niamey ainsi que les bureaux régionaux de Tahoua, Agadez, Zinder et Maradi de la GIZ. »

- Enveloppe 2 : Offre Financière- N°7000025970 « Recrutement d’un prestataire pour la confection des cuves disposant d’une Pompe de distribution intégrée, d’un Compteur digital (comptage précis des volumes distribués) et d’un Pistolet automatique de distribution avec arrêt automatique dans les bureaux de Niamey ainsi que les bureaux régionaux de Tahoua, Agadez, Zinder et Maradi de la GIZ. » 

L’enveloppe extérieure contenant les deux enveloppes (Offre Financière et Offre Technique) doit porter les indications suivantes : CONFIDENTIEL - « N°7000025970« Recrutement d’un prestataire pour la confection des cuves disposant d’une Pompe de distribution intégrée, d’un Compteur digital (comptage précis des volumes distribués) et d’un Pistolet automatique de distribution avec arrêt automatique dans les bureaux de Niamey ainsi que les bureaux régionaux de Tahoua, Agadez, Zinder et Maradi de la GIZ. » 

NB : Toute offre dont l’objet et / ou le numéro n’est pas correctement inscrit en objet du mail sera rejetée. 

1. Adresse, Lieu 

L'adresse de la GIZ à laquelle les offres devront être soumises :
Réception du bureau de la GIZ Niger sis au quartier Terminus, route de Kollo, Rue NB 118, en face du jardin de commissariat central au plus tard vendredi 13 novembre 2026 au plus tard à 12h00 NB : Veuillez bien vouloir noter l’objet de la prestation avec le numéro : 
Objet : CONFIDENTIEL Dossier N°7000025970 « Recrutement d’un prestataire pour la confection des cuves disposant d’une Pompe de distribution intégrée, d’un Compteur digital (comptage précis des volumes distribués) et d’un Pistolet automatique de distribution avec arrêt automatique dans les bureaux de Niamey ainsi que les bureaux régionaux de Tahoua, Agadez, Zinder et Maradi de la GIZ. 

Toute offre dont l’objet et/ou le numéro ne sont pas correctement inscrits dans l’objet de mail, ne sera pas identifiable et ne sera donc pas ouverte.

12.	Adresse, Lieu et Date de remise des Offres
12.1	Adresse / Lieu
Votre offre doit être envoyée au plus tard  vendredi 13 Novembre 2026  à 12h au bureau de la GIZ Niger sis au quartier Terminus



13.	Examen des Offres
13.1	Avant d'effectuer l'évaluation détaillée des offres, la GIZ vérifiera que chaque offre :
a) est conforme aux conditions requises par les documents d’appel d’offres, particulièrement aux spécifications techniques ;
b) est complète surtout en ce qui concerne les pièces administratives et fiscales
c) Présente toute information que la GIZ peut exiger.	
13.2	Si une offre n'est pas conforme, elle sera rejetée par la GIZ et ne pourra pas, par la suite, devenir conforme par une correction ou un retrait de la divergence ou de la réserve qui la rende non conforme.
13.3	Ensuite, toutes les offres complètes et enregistrées conformément aux règles de ce DAO seront examinées selon les critères des points.
13.4	La GIZ n’est pas tenue d’accepter l’offre la plus basse ou toute autre offre ; elle n’est pas non plus tenue responsable des dépenses ou des pertes susceptibles d’être supportées par un Soumissionnaire pendant la préparation de son offre ou tenue de les rembourser.
14.	Correction des Erreurs
14.1	Les offres dont on a déterminé qu'elles sont conformes seront vérifiées par la GIZ pour en rectifier les erreurs de calcul. Les erreurs seront corrigées par la GIZ comme suit :
a) Lorsqu’il y a une différence entre le montant en chiffres et celui en lettres, le montant en lettres fera foi ; et
b) Lorsqu’il y a une différence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins que la GIZ estime qu'il s'agit d'une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le total tel qu'il est présenté prévaudra et le prix unitaire sera corrigé.
14.2	Le montant figurant dans l’offre sera rectifié par la GIZ conformément à la procédure susmentionnée pour la correction des erreurs et, avec l'accord du soumissionnaire, sera réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire n'accepte pas le montant corrigé, son offre sera rejetée.

15.	Corruption et manœuvres frauduleuses
La GIZ requiert des emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses apports financiers) ainsi que des soumissionnaires/fournisseurs/entreprises prenant part aux marchés qu'elle finance, d'observer les normes d'éthique les plus élevées lors de la passation et de l'exécution de ces marchés. A cet effet, la GIZ :
Définit comme suit les termes :
· "corruption" signifie le fait d'offrir, de donner, d'agréer ou de solliciter toute chose ayant une valeur dans le but d'influencer l'action d'un responsable dans le processus de passation et d'exécution du marché ; et
· "manœuvres frauduleuses" signifient une présentation inexacte des faits dans le but d'influencer le processus de passation ou d'exécution du marché au détriment de l'emprunteur, et incluent la collusion entre soumissionnaires (avant ou après la soumission des offres) en vue de fixer les prix des offres à des niveaux artificiellement non concurrentiels et de priver l'emprunteur des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
Rejettera toute proposition d'attribution du marché qui lui sera proposée ou qu'il aura approuvé sur la base d'informations incomplètes, inexactes ou fallacieuses fournies par l'emprunteur, ou s'il est établi, par décision d'un tribunal, ou à la suite d'une mission spéciale d'audit que le marché a été attribué à la suite de pratiques irrégulières. Dans ce cas, le soumissionnaire peut également se voir interdire toute participation aux projets financés par la GIZ.
Pour toute question de demande d’éclaircissement du présent appel d’offre,  veuillez envoyer un courriel à l’adresse : procurement.niger@giz.de au plus tard le jeudi …05 novembre 2026 au plus tard à 17h30 heure locale du Niger. Dépassé cette date et heure, vos questions de compréhensions n’auront pas de réponses.
NB : Les offres incomplètes ou arrivées après ces dates et heures (Vendredi 13 novembre 2026 au plus tard à 12h00) ne seront pas prises en considération.
La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis d’Appel d’Offres.
                                                                               




    Niamey, le 26.10.2026
   Bureau GIZ- Niger                                                                                   
	Stand: 
	Erstellt von: 
	Seite 1
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Objet prestation

N° du projet :

Période et durée du contrat :

Unité Qté Prix Unitaire Montant total

Cuve 9 0

FF 4 0

FF 9 0

Lettre 9000 0

TOTAL (XOF) 0

TOTAL (Euro) 0

Estimation du montant du contrat:

30 Jours

Travaux de confection et de la mise en place de stockage gasoil

Rubriques

Dalle et Hangar

Gasoil

Cuve aérienne posée au sol

Cout de transport (Zinder, Maradi, Agadez et Tahoua)

GIZ
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