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APPEL D’OFFRE OUVERT N° 004/2026/Halassay/Fondation Stromme

[bookmark: _Hlk182505487] Dans le cadre de la mise en œuvre des projets/programme de la Fondation Stromme Niger du plan stratégique 2024-2028, et pour le compte de la Fondation Stromme, l’ONG Halassay, lance un avis d’appel d’offre public. La Sélection des Prestataires pour la Construction de jardin communautaire, acquisition des semences et raccordement et irrigation des sites pour une agriculture intelligente face au climat, au profit des unions des Groupes EPC des femmes EPC et leurs ménages des villages de Darrey Maliki et Tchanbanga, Kofaday et Kourré Maliki commune de Dosso, département de Dosso. L’offre est constituée de deux (02) lots. 

L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra :
· Une offre technique distincte qui se compose de l’intégralité des pièces administratives et fiscales nécessaires au Niger et des renseignements qui prouvent la qualification du soumissionnaire.
·  Une offre financière à part, qui contient le devis quantitatif chiffré, avec les différents totaux ; il doit être vérifié arithmétiquement et le total général doit être conforme au montant indiqué dans l’offre soumise. 
Toute offre n’ayant pas satisfait aux conditions ci-dessus énumérées sera déclarée non conforme et rejetée.

Les offres doivent être déposées au Siege de l’ONG Halassay à Dosso sis au quartier plateau route Gaya, tel : 96495943 / 89676429/ 96957409 - Dosso de 9h à 15h au plus tard le lundi 30 novembre 2026 à 15h. 
Le dépouillement aura lieu le 1er Décembre 2026 à partir de 10h00 au Siege de l’ONG. Les soumissionnaires qui le souhaitent, peuvent assister ou se faire représenter par une personne dument mandatée (muni d’un mandat écrit signé et cacheté)

Les TDR peuvent être téléchargés à travers le lien de cette publication pour les conditions et modalités de soumission des offres.

Seul le soumissionnaire dont le dossier aura fait l’objet de présélection sera contacté.

	La Direction 
































TERMES DE REFERENCE POUR :

«La Sélection des Prestataires pour la Construction de jardin communautaire, acquisition des semences et raccordement et irrigation des sites pour une agriculture intelligente face au climat, au profit des unions des Groupes EPC des femmes EPC et leurs ménages des villages de Darrey Maliki et Tchanbanga, Kofaday et Kourré Maliki commune de Dosso, département de Dosso »





















Novembre 2026





I. Contexte :
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Stratégique 2024-2028 de la Fondation Stromme, il est prévu au niveau de l’Axe 2 ‘’la génération des revenus aux communautés dans un espace vert’’ englobant les activités d’épargne, de vie associative, d’AGR et de sauvegarde de l’environnement.
 Ainsi le concept Education Inclusive et Sécurité alimentaire est conçu pour apporter une réponse évidente de génération de revenus aux communautés dans les trois (3) régions d’intervention de la Fondation Stromme à savoir Dosso, Niamey et Tillabéry. Ce projet a pour objectif de Contribuer à promouvoir une éducation de qualité inclusive, et renforcer la pratique d'une agriculture durable et résiliente face au climat dans les 3 régions cités ci-haut. 

 Le partenariat Fondation Stromme et l’ONG Halassay dans la région de Dosso intègre des activités des deux axes stratégiques (Education et Economie inclusive), ainsi les communautés des villages de Darey-Maliki, Tchambanga, Kourey-Maliki et Kofadey ont été la cible pour l’expérimentation dudit projet (Climate Smart Agriculture) pour année 2026.

Dans ce projet, il est attendu la création des infrastructures communautaires de base tels que des jardins communautaires et accessoires, l’appui en semences et intrants, l’amélioration du statut économique des femmes vulnérables grâce aux groupes d'épargne gérés par la communauté (CMSG) et des activités génératrices de revenus (AGR). 

Ce projet envisage renforcer les capacités des ménages à travers :
· l’augmentation de la production au niveau des champs et des sites maraichers, 
· l’augmentation de la fertilisation des terres cultivables ; 
· le renforcement des activités génératrices de revenus (AGR) des groupements féminins et l’accès au marché. 
Pour ce faire, des dotations en matériels et équipements sont prévus par le projet au profit des bénéficiaires des sites d’intervention des villages suivis par l’ONG Halassay.
En effet, les jardins communautaires maraîchers constituent un moyen important d’améliorer la sécurité alimentaire, de diversifier les revenus et de renforcer les capacités économiques des communautés. Toutefois, l’absence de clôtures adaptées expose les cultures à la divagation des animaux, aux intrusions et aux dégâts pouvant compromettre les investissements réalisés. 
Le présent TDR définit les conditions techniques et organisationnelles de clôture des jardins de Darey-Maliki, Tchambanga, Kofadey et Kourey-Maliki. Il intègre également le raccordement en eau du site de Kourey-Maliki, situé à environ 150 mètres du château du forage, les semences pour l’expérimentation en maraichage ainsi les matériels aratoires destinés à l’exploitation des sites.

Ces TDR permettront aussi de sélectionner le/les fournisseur(s) spécialisé(s) dans le domaine d’exploitation des sites maraîchers dont la composition sera détaillée.

II. Objectifs
[bookmark: _Hlk243423706]Sécuriser et rendre fonctionnel les quatre jardins communautaires maraîchers de 2 500 m² chacun, au moyen de clôtures adaptées et, pour le village de Kourré-Maliki, d’un raccordement hydraulique permettant l’acheminement de l’eau jusqu’au jardin; et assurer la dotation en matériels aratoires et intrants agricoles contenus dans   les deux (02) lots ci-dessous. 

III. Résultats et exigences attendus du fournisseur :
Dans le cadre de ce marché, le/les fournisseur(s)/ prestataire doit/vent réaliser ses prestations à la coordination régionale de L’ONG Halassay Dosso, et aux différents villages selon les spécifications précisées dans les lots suivants :
	Lot 1 : Cloture jardins communautaires, semences , materiels aratoires et système d’irrigation hadari pour les 2 villages Smart Agri : Darrey Maliki et Tchambanga.
Le lot 1 est composé des tableaux 1,2 et 3.

Tableau 1 : Spécifications et quantités des matériels aratoires :
Les matériels aratoires désirés dans le cadre des activités sont entre autres : Râteaux, Dabas, Binettes, Arrosoir, Charrue 

	N°
	Désignation
	Caractéristiques
	Unité
	Quantité

	[bookmark: _Hlk181791458]1
	Râteaux, 
	CHASSIS : manche en bois et tête (peigne métallique) à dents rigides
	U
	30

	2
	Dabas, 
	CHASSIS : manche en bois et lame plate
	U
	30

	3
	Binettes, 
	CHASSIS : entièrement métallique à double usage (un côté en lame et l’autre avec deux fourchettes
	U
	40

	4
	Arrosoir
	Arrosoir en plastique
	U
	20

	5 
	Charrue 
	Charrue asine 
	U
	2





Tableau 2 : Spécifications et quantités des semences :

	N°
	Désignation
	Caractéristiques
	Unité
	Quantité

	[bookmark: _Hlk182398416]1
	Moringa, 
	Graines de qualité
	U
	5 mesures

	2
	Gombo, 
	Graines de qualité
	U
	5 mesures

	3
	Tomate (Roma), 
	Graines de qualité
	U
	2 Kg

	4
	Choux
	Graines de qualité
	U
	2 Kg

	5
	Laitue, 
	Graines de qualité
	U
	2 Kg

	6
	Amaranthe
	Graines de qualité
	U
	5 Kg

	7
	Pomme de terre
	Graines de qualité
	U
	20 Kg

	8
	Oignon
	Graines de qualité
	U
	2 Kg

	9
	Arachide
	Graines de qualité
	U
	50 Kg

	10
	Haricot 
	Graines de qualités
	U
	100 Kg

	11
	Poivron Yellow Wonder
	Graines de qualité
	U
	500g



Tableau 3 :  caractéristiques et dimensions des jardins communautaires plus les mini bassins, 
Travaux de clôture sur les deux (2) sites : Darey-Maliki et Tchambanga


· Fournir et poser les poteaux d’angle, les poteaux intermédiaires et les jambes de force nécessaires.
· Fournir et installer un grillage galvanisé ou un dispositif de clôture équivalent validé par le maître d’ouvrage.
· Sceller les poteaux dans des fondations adaptées au type de sol et à la hauteur de la clôture.
· Installer une porte métallique robuste, munie de charnières et d’un système de fermeture, à l’entrée de chaque jardin.
· Tendre et fixer correctement le grillage, supprimer les parties coupantes et vérifier la stabilité de l’ensemble.
· Réaliser 2 mini bassins de retenus d’eau dans le jardin communautaire de Darey-Maliki et 2 dans celui de Tchambanga.
· Réaliser des systemes d’irrigation Hadari sur 400 m² dans chaque site jardins communautaires
Darey Maliki et Tchambanga.

	[bookmark: _Hlk243428715]Site des jardins communautaires
	Superficie
	Hypothèse de dimensions
	Mini Bassins

	Darey-Maliki
	5000 m²
(Système d’irrigation Hadari sur 400 m²)
	100 m × 50 m

	(2)  Mini Bassins de : 
1 m de profondeur et 1,5 m de diamètre

	Tchambanga
	5000 m²
(Système d’irrigation Hadari sur 400 m²)
	100 m × 50 m
	(2)  Mini Bassins de : 
1 m de profondeur et 1,5 m de diamètre

	TOTAL
	5 000 m²
	2 jardins
	4 mini Bassins



Lot2 : 
- Cloture jardins communautaires, semences , materiels aratoires et système d’irrigation hadari  et pour les 2 villages CVA : Kourré Maliki et Kofadey.
- 5 jardins scolaires pour les écoles des villages de la commune urbaine de de Dosso : Kourré Maliki, Tidirka, Fada Zeno, Fodde Béri et Kountoudey. 

Tableau 4 : Spécifications et quantités des matériels aratoires :
Les matériels aratoires désirés dans le cadre des activités sont entre autres : Râteaux, Dabas, Binettes, Arrosoir.

	N°
	Désignation
	Caractéristiques
	Unité
	Quantité

	1
	Râteaux, 
	CHASSIS : manche en bois et tête (peigne métallique) à dents rigides
	U
	55

	2
	Dabas, 
	CHASSIS : manche en bois et lame plate
	U
	55

	3
	Binettes, 
	CHASSIS : entièrement métallique à double usage (un côté en lame et l’autre avec deux fourchettes

	U
	65

	4
	Arrosoir
	Arrosoir en plastique
	U
	45

	5 
	Charrue 
	Charrue asine 
	U
	2








Tableau 5 : Spécifications et quantités des semences :

	N°
	Désignation
	Caractéristiques
	Unité
	Quantité

	1
	Moringa, 
	Graines de qualité
	U
	5 mesures

	2
	Gombo, 
	Graines de qualité
	U
	5 mesures

	3
	Tomate (Roma), 
	Graines de qualité
	U
	2 Kg

	4
	Choux
	Graines de qualité
	U
	2 Kg

	5
	Laitue, 
	Graines de qualité
	U
	2 Kg

	6
	Amaranthe
	Graines de qualité
	U
	5 Kg

	7
	Pomme de terre
	Graines de qualité
	U
	20 Kg

	8
	Oignon
	Graines de qualité
	U
	2 Kg

	9
	Arachide
	Graines de qualité
	U
	50 Kg

	10
	Haricot 
	Graines de qualités
	U
	100 Kg

	11
	Poivron Yellow Wonder
	Graines de qualité
	U
	700 g



Tableau 6 :  caractéristiques et dimensions des jardins communautaires plus les mini bassins, 
Travaux de clôture sur les deux (2) sites : Kourré Maliki et Kafadey 


· Fournir et poser les poteaux d’angle, les poteaux intermédiaires et les jambes de force nécessaires.
· Fournir et installer un grillage galvanisé ou un dispositif de clôture équivalent validé par le maître d’ouvrage.
· Sceller les poteaux dans des fondations adaptées au type de sol et à la hauteur de la clôture.
· Installer une porte métallique robuste, munie de charnières et d’un système de fermeture, à l’entrée de chaque jardin.
· Tendre et fixer correctement le grillage, supprimer les parties coupantes et vérifier la stabilité de l’ensemble.
· Réaliser 2 mini bassins de retenus d’eau dans le jardin communautaire de Kourré Maliki  et 2 dans celui de Kofadey.
· Réaliser des systèmes d’irrigation Hadari sur 400 m² dans chaque site jardins communautaires
Kourré Maliki et Kofadey.

	Site des jardins communautaires
	Superficie
	Hypothèse de dimensions
	Mini Bassins

	Kourré Maliki
	5000 m²
( système d’irrigation Hadari sur 400 m²)
	100 m × 50 m

	(2)  Mini Bassins de : 
1 m de profondeur et 1,5 m de diamètre

	Kofadey
	5000 m²
( système d’irrigation Hadari sur 400 m²)
	100 m × 50 m
	(2)  Mini Bassins de : 
1 m de profondeur et 1,5 m de diamètre

	TOTAL
	5 000 m²
	2 jardins
	4 mini Bassins




	N°
	Désignation
	Caractéristiques
	Unité
	Quantité

	1
	Bassins
	· Dimension de 1m*1m et 1.50m de profondeur.
· En béton armé, fer de 8 normalisé.
	U
	4

	2
	Raccordement
	· Raccordement du réservoir aux bassins : Tuyau PVC 50 de pression avec des vannes.
	U
	4

	3
	Clôture grillagée pour les sites de Kourré Maliki et Kafadey
	· Périmètre : 300 m (L=100m ; l=50m).
· Portail à 2 battants de 3m de largeur et 1,80 m de hauteur.
· Grillage simple torsion avec maille carrée de 50mm et une hauteur de 1, 80 m.  
· Des cornières rigides de 2 m de hauteur avec un espacement de 2.5m entre deux cornières. Les cornières sont fixées au sol avec du béton.
Le grillage sera renforcé par 9 poteaux dont 2 pour le portail, en béton armé (fer de 8 normalisé) et par deux lignes de tendeurs en fil Galva (3mm).
	U
	



2



Tableau 7 : Raccordement d’eau à Kourey-Maliki
· Confirmer sur le terrain le tracé et la distance réelle de 150 mètres entre le château du forage et le jardin.
· Vérifier auprès du gestionnaire du forage que le raccordement est techniquement autorisé et que le débit disponible est suffisant.
· Déterminer le diamètre et la pression nominale de la conduite selon le débit attendu, la pression disponible et les pertes de charge.
· Fournir et poser une conduite adaptée à l’eau d’irrigation, avec raccords, vannes d’arrêt, accessoires et dispositif de purge si nécessaire.
· Réaliser une tranchée et enfouir la conduite à une profondeur appropriée, la protéger aux traversées et remettre le terrain en état.
· Installer au jardin un point de livraison sécurisé, avec vanne et raccord adapté au système d’irrigation retenu.
· Effectuer un essai d’étanchéité et un test de fonctionnement, puis former les responsables du jardin à l’utilisation et à l’entretien.



	Site des jardins communautaires
	Longueur Raccordement au site Maraicher au Château d’eau du village

	Kourey-Maliki
	150 m


[bookmark: _Hlk243431691]
Tableau 8 : Clôture des  Cinq (5) jardins scolaires
	Site des jardins scolaires CU Dosso
	Superficie
	Hypothèse de dimensions

	Site 1 Kourré Maliki
	400 m²
	20 m × 20 m

	Site 2 Tidirka
	400 m²
	20 m × 20 m

	Site 3 Fada Zéno
	400 m²
	20 m × 20 m

	Site 4 Foddé Beri
	400 m²
	20 m × 20 m

	Site 5 Kountoudey
	400 m²
	20 m × 20 m




	N°
	Désignation
	Caractéristiques
	Unité
	Quantité

	1
	Bassins
	· Dimension de 1m*1m et 1.50m de profondeur.
· En béton armé, fer de 8 normalisé.
	U
	5

	2
	Raccordement
	· Raccordement du réservoir aux bassins : Tuyau PVC 50 de pression avec des vannes.
	U
	5

	3
	Clôture grillagée pour les sites de Kourré Maliki, Tidirka, Fada Zeno, Fodde Béri et Kountoudey
	· Périmètre : 80 m (L=20m ; l=20m).
· Portail à 2 battants de 3m de largeur et 1,80 m de hauteur.
· Grillage simple torsion avec maille carrée de 50mm et une hauteur de 1, 80 m.  
· Des cornières rigides de 2 m de hauteur avec un espacement de 2.5m entre deux cornières. Les cornières sont fixées au sol avec du béton.
Le grillage sera renforcé par 9 poteaux dont 2 pour le portail, en béton armé (fer de 8 normalisé) et par deux lignes de tendeurs en fil Galva (3mm).
	U
	



5




IV. Bénéficiaires 
·  Les femmes des associations EPC des villages de Kofadey, Darrey Maliki, Tchambanga et Kourré Maliki et leur communauté.
· Les apprenants ou éléves des écoles primaires de Kourré Maliki,Tidirka,Fada Zéno, Foddé Béri et Kountoudey.

V.  La Méthodologie 
La démarche préconisée est participative et inclusive à deux niveaux. Ainsi, après l’acquisition des kits Halassay organisera la distribution et la remise de matériels aux bénéficiaires dans chaque site de formation de concert avec les Chefs des villages, les membres des comités Associations EPC, les coordonnateurs et les Facilitateurs Smart Agri des ONG, les CGC et les communautés bénéficiaires. Sur le terrain, deuxième niveau, les Facilitateurs Smart Agri des ONG se chargeront de la collecte des preuves de distribution et remise des biens aux bénéficiaires. 


VI. Déroulement de l’activité
Date de clôture de réception des offres est fixée au Lundi 30 novembre 2026 à 15 H 00	Comment by Adamou Assoumane Issa: Comme c’est la fin de l’annee on prend un delai d’une semaine
Date de dépouillement et d’analyse :  le 1er Decembre 2026 à 10h00

VII. Portée de l’offre
L’ONG Halassay lance cet avis d’appel d’offre pour une prestation telle que décrite dans ce document. L’offre soumise doit être conforme aux conditions et instructions contenues dans ces TDRs. Toute non-conformité pourra entrainer le rejet de l’offre.

VIII. Soumissionnaires éligibles
Sont admis à participer à cet avis d’appel d’offre, les fournisseurs qui :
· Possèdent la documentation administrative et fiscal nécessaire au Niger ;
· Disposent d’une expérience avérée d’un minimum de 2 ans dans le domaine de la fourniture scolaire et mobiliers scolaires ;
· Sont spécialisés dans le domaine. 
Les fournisseurs ne remplissant pas ces conditions sont priés de s’abstenir.

IX. Offre par soumissionnaire
L’offre se présente en cinq (05) lots.
Les soumissionnaires sont responsables de la préparation et du dépôt de leurs offres au bureau de l’ONG Halassay à Dosso sis au quartier plateau route Gaya dans le délai prescrit (Mardi 03 novembre 2026 à 15 H 00).	Comment by Adamou Assoumane Issa: A mettre a jour

X. Langue de l’offre
Tous les documents concernant l’offre seront rédigés en langue française.

XI. Documents constitutifs de l’offre
L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra :
· Une offre technique distincte qui se compose de l’intégralité des pièces administratives et fiscales nécessaires au Niger et des renseignements qui prouvent la qualification du soumissionnaire.
·  Une offre financière à part, qui contient le devis quantitatif chiffré, avec les différents totaux ; il doit être vérifié arithmétiquement et le total général doit être conforme au montant indiqué dans l’offre. 
Toute offre n’ayant pas satisfait aux conditions ci-dessus énumérées sera déclarée non conforme et rejetée.

XII. Conditions générales

a.  Conditions et modalités de paiement
Le paiement se fera par virement bancaire ou par chèque au nom de l’entreprise ou de son représentant après avoir enregistré le contrat et fourni la facture certifiée.
[bookmark: _4d34og8]Pour le Prestataire ayant été immatriculé sous le numéro d’identification fiscal (NIF), un prélèvement de 2% du montant total de la commande sera effectué directement et versé au Trésor Public (sauf production d’une attestation de dispense ISB).

b. Monnaie de l’offre 
Les prix unitaires et totaux seront libellés par le soumissionnaire en Francs CFA.


c. Lieu de livraison
La livraison se fera au niveau du bureau l’ONG Halassay de Dosso et au niveau des sites Maraichers pour les travaux (village concerné), bureau sis au quartier plateau route Gaya.

d.   Durée de la prestation et délai de garantie
Tous les participants à cet appel d’offre doivent indiquer leur délai de livraison le plus bref et un délai de garantie raisonnable. Le délai de livraison proposé est ferme et ne peut être dépassé sauf cas de force majeur justifié par écrit et l’accord préalable de l’ONG Halassay suite à une demande expresse écrite du fournisseur adressé à la Présidente de l’ONG Halassay - Dosso.

e.  Pénalisation de retard
· Passé le délai de livraison, le Prestataire encourt une pénalité de 1% du montant total HT de la commande par jour calendaire de retard.
· Une fois le montant total des pénalités de retard atteint 10% du montant total HT de la commande, l’ONG Halassay se réserve le droit de procéder à la résiliation de la commande du marché.
f.  Mode de présentation de l’offre
 Elles doivent être présentées sous plis fermée (avec le nom et le cachet du soumissionnaire/fournisseur) en haut à gauche et avec la mention suivante au milieu de l’enveloppe :

À l’intention de l’ONG ONG Halassay, sis à Dosso quartier plateau route Gaya - Dosso 

« La Sélection des Prestataires pour la Construction de jardin communautaire, acquisition des semences et raccordement et irrigation des sites pour une agriculture intelligente face au climat, au profit des unions des Groupes EPC des femmes EPC et leurs ménages des villages de Darrey Maliki et Tchanbanga, Kofaday et Kourré Maliki commune de Dosso, département de Dosso ».

g.  Lieu de remise des offres et date limite de dépôts 
[bookmark: _Hlk219659715]Les offres doivent être déposées au Siege de l’ONG Halassay à Dosso sis au quartier plateau route Gaya, tel : 96495943 / 89676429/ 96957409 - Dosso de 9h à 15h au plus tard le jour 30 novembre 2026 à 15h. 
Le dépouillement aura lieu aux dates suivantes 1er Decembre 2026 à partir de 10h00 au Siege de l’ONG. Les soumissionnaires qui le souhaitent, peuvent assister ou se faire représenter par une personne dument mandatée (muni d’un mandat écrit signé et cacheté)

XIII. Conditions particulières

L’offre doit indiquer :
· S’il peut y avoir des problèmes potentiels de conflit d'intérêts liés à la prestation ;
· Si vous avez été condamné pour participation à une organisation criminelle, ou pour corruption, fraude ou blanchiment de capitaux (crime financier) ;
· Si le travail des enfants, le travail forcé et/ou la discrimination tels que définis dans les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail se produisent dans le cadre de cette prestation ;
· Si vous vous engagez à conserver tous les documents relatifs à l’exécution de cette prestation pendant 5 ans et permettre leur accès au commanditaire, au partenaire financier et aux auditeurs.



a. Critères d’évaluation des propositions techniques

· Note technique de qualification ≥ 40/70 points.
	CRITERES 
	Sous – Critères Techniques
	Points Maximum

	Conformités administratives et fiscales 
	Copie légalisée du RCCM
	5

	
	Copie légalisée du NIF
	5

	
	Copie légalisée d’ARF valide
	5

	
	Lettre d'engagement à respecter les conditions de contrat d'achat, de vente, de prestation de service avec l'ONG Halassay
	5

	
	Attestation bancaire signé et cacheté par la banque 
	3

	
	Copie légalisée de la pièce d’identité, en cours de validé, du premier responsable de l’entreprise accompagnée de sa signature
	3

	
	Lettre de soumission 
	5

	
	Lettre d’attestation de non-fraude et de non-conflit d’intérêt
	5

	Conformités techniques
	Disposer et présenter au maximum 3 expériences similaires de l’achat de fournitures pédagogiques et mobiliers scolaires. Chaque expérience fournie doit être accompagnée d’une preuve (l’extrait du contrat ou le bon de commande)
La présentation de chaque expérience qui prouve la qualification du soumissionnaire dans ce domaine doit se faire dans le tableau à l’Annexe 2.
(Chaque expérience prouvée = 3 pts)
	9

	
	Vérification de la disponibilité du stock dans les magasins du fournisseur
	10

	
	Fournir un délai de garanti (nombre de mois)
	10

	
	Fournir le délai de livraison (nombre de jours)
	5

	Total Maximum 
	
	70 Points



NB : L’absence d’une seule pièce administrative et fiscale entrainera la disqualification du prestataire
· Note Financière de qualification - 30 points.
Le principe adopté par la commission est celui du mieux disant. Sur cette base, l’offre financière ayant obtenu une note technique égale ou supérieure à 40/70 et ayant le montant le moins élevé obtient les 30 points. La note des autres offres est définie sur la base de la formule suivante :
Instruction : Toute Note Technique inférieure à 40/70 est éliminatoire. 
L’offre financière du moins disant (MD) reçoit une note financière de 30 points. Les notes financières des autres offres financières sont calculées selon la formule suivante : 
Note financière de soumissionnaire =          Prix MD X 30               
							   Prix Soumissionnaire
Les offres sont classées en fonction de leurs notes techniques et financières combinées et l’offre ayant obtenu le score combiné le plus élevé sera considérée comme étant l’offre la mieux disant et sera recommandée pour la prestation.

Fait à Dosso, le 09 novembre 2026

Préparé Par l’Administrateur des Projets                                              Révu Par le Comptable
Almoctar Abdou Alzouma                                                                         Alagbo Muftaou Djibril                                            





Approuvé Par
La Présidente de Halassay 

Mme Mamata Hamani





Annexe 1 : FORMULAIRE A REMPLIR POUR APPEL D’OFFRE 
Réf : 003/2026/Halassay/Fondation Stromme

	INFORMATION GENERALE

	Les sociétés intéressées à participer à cet Appel d’Offre de l’ONG Halassay doivent nécessairement être éligibles et qualifiées.
Etant donné que vous manifestez un intérêt à participer à l’Appel d’Offre mentionné ci-dessus en soumettant ce formulaire dûment rempli, nous vous prions de bien vérifier que votre société est enregistrée sous le nom légal correct et que vous disposez d’adresse complète.
Pour d’amples Informations contactez le +227 xxxxxxxxxxx



INFORMATIONS SUR LA SOCIETE : A COMPLETER PAR LE FOURNISSEUR OU PRESTATAIRE
	NOM LEGAL DE LA SOCIETE

	FOURNISSEUR OU PRESTATAIRE

	CONTACT



	ADRESSE

	VILLE

	CODE POSTAL (S’il y a lieu)

	PAYS



	TELEPHONE

	ADRESSE MAIL

	SITE WEB (S’il y lieu)



SIGNATURE_____________________________
DATE___________________________________________CACHET___________
NOM ET PRENOM ____________________________________________________


Annexe 2 : Canevas de lettre d'engagement 

ENTETE DU FOURNISSEUR
   Le Directeur Général
A 
                        Madame la Présidente de l’ONG Halassay 
Objet : Engagement

Monsieur le coordonnateur National 

Je soussigné (e) M./mme………………………………Directeur Général de la Société/Entreprise/Etablissement (nom...et lieu) .................. avoir bien pris connaissance des Tdrs relatifs à l’Appel d’offre pour l’ « Acquisition des matériels pédagogiques des centres Education du projet HALSSAY/STROMME de Dosso : 20 centres SSAP, 10centres AA, 05 centres Tamadesh et 2 centres SSA2 », et nous nous engageons à respecter toutes les conditions exigées dans les TDRs nous concernant, pendant la procédure de passation du marché et si notre soumission est acceptée durant son exécution.

Nous savons qu’à titre de sanction nous pouvons être écarté temporairement ou définitivement de la prestation si nous nous livrons, une ou plusieurs fois, à des pratiques ci-après : Corruption, manœuvres frauduleuses en vue de l’obtention de marchés, Ententes illégales, Défaillance par rapport aux engagements que nous aurons souscrits, renoncement injustifié à l’exécution de marché si notre soumission est acceptée.
Nous savons aussi que nous serons soumis à des sanctions administratives et/ou pénales prévues par les lois et règlements en vigueurs au Niger.
En foi de quoi, le présent engagement est établi pour servir et valoir ce que de droit.
Veuillez agréez Monsieur le Secrétaire Exécutif, l’assurance de notre considération distinguée.

                                                                                   Fait à……….…… le……/…..2026

                                                        Signature

Mr………………………………………



Annexe 3 : Canevas pour les Expériences du prestataire dans la livraison de l’équipement de transformation agroalimentaire

	Période
	Intitulé de la prestation
	Nom du client
	Lieu
	Adresse (téléphone et/ou BP/mail)
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